**内蒙古特高新乳制品有限公司** 制冷车间压缩机桶泵机组安装改造 **项目询比价信息公告**

内蒙古特高新乳制品有限公司属内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司全资子公司就和林工厂制冷车间压缩机桶泵机组安装改造 项目进行询比价, 欢迎符合资格条件的供应商参加。

**一、项目编号：**MNCGJH-20230310-0001

**二、项目名称**：制冷车间压缩机桶泵机组安装改造

**三、项目概况：**

内蒙古特高新乳制品有限公司，原制冷车间（一）为了更好服务生产满足车间6线隧道生产任务，解决隧道温度不达标波动情况需增加安装桶泵机组一套，涉及移位压缩机3台，安装就位设备2套，施工期间涉及安全管理，设备安装告知，管道焊接，图纸设计，保温制作及设备调试运行工作。

**四、资格要求：**

报名企业需具备：

1. 年检合格的企业营业执照，税务登记证、织机构代码证，有效的开户许可证；
2. 供应商具备管道焊接施工资质GC2级以上(包含GC2)
3. 服务人员具备金属热切割特种作业资格证，安全管理人员证；

4.相关同行业工作近2年业绩；

5.近两年财务报表及人员社保证明；

6.法人授权委托书及法定代表人证明书；

7．所有投标供应商到现场查看并出具改造安装方案；

1. **技术要求：**
2. 冰水管道使用碳钢无缝管道，焊接焊缝达到二级以上标准，法兰里外焊接；
3. 氨管道铺设过程中，所有支架部位制作安装管道隔热防腐木托；
4. 管道保温材料燃烧等级B1以上，需提供检测报告；
5. 氨制冷管道焊口焊接达到二级，并出具探伤及监督检验报告；
6. 制冷系统设计、安装,管道布置，穿墙过顶需要满足最新法规要求，包括但不限于以下标准：

|  |  |
| --- | --- |
| 标准号 | 标准名称 |
| GB/T 3853 | 容积式压缩机验收试验 |
| GB/T 5773 | 容积式制冷压缩机性能试验方法 |
| GB 9237 | 制冷和供热用机械制冷系统 安全要求 |
| NB/T 47012 | 制冷装置用压力容器 |
| TSG 21 | 固定式压力容器安全技术监察规程 |
| GB 7251.1 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 |
| GB/T 5226.1 | 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 |
| HG/T 20592（B） | 钢制管法兰、垫片、紧固件（对外管口） |
| GB/T 14048.1 | 低压开关设备和控制设备总则 |
| GB50072-2021 | 《冷库设计标准》 |
| GB50316-2000（2008版） | 《工业金属管道设计规范》 |
| SBJ12-2011 | 《氨制冷系统安装工程施工及验收规范》 |
| GB50235-2010 | 《工业金属管道工程施工规范》 |
| GB50236-2011 | 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 |
| GB50184-2011 | 《工业金属管道工程施工质量验收规范》 |
| GB50185-2010 | 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》 |

氨制冷车间线路、设施按照防爆标准建设；

本项目承接管道部分制作保温外层，管道制作6-8厘米聚氨酯外层，循环桶12CM聚氨酯，外包0.4mm彩钢保温外皮。

**项目验收标准：**

1. 项目执行和验收的技术标准要求（国标、行标、认证等）：
2. 项目特殊或综合指标要求（质量、产量等）：
3. 项目服务要求（施工、安全、售后期等）：
4. 项目工期要求（现场施工、试生产、竣工验收日期）：
5. 项目第三方检测（比对）要求（官方、外委、集团内部等）；
6. 项目需要办理的证件（使用许可证、登记证等）：
7. 项目其他方面验收指标要

要求：1、符合标的中要求，设备正常运行后进行验收

2、设备安装前提供材料清单及材料检验试验报告，到货15-20天内需要安装完成

2、竞价人未被列入国家企业信用信息公示系统（[http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单](http://www.gsxt.gov.cn/index.html%EF%BC%89%E4%B8%A5%E9%87%8D%E8%BF%9D%E6%B3%95%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%90%8D%E5%8D%95)。

3、与采购人存在利害关系可能影响采购招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；存在以上情况的，在通过资格预审的情况下，允许的竞价方参与竞争；

4、本次询比价不接受多家单位联合报价，不允许分包或转包。

5、不接受中粮及蒙牛供应商黑名单（以蒙牛集团采购执行管理部下发的黑名单为准）的企业参与竞争；

**六、报名须知：**

报名资格文件的组成及顺序按照如下要求提供：

1、有效的营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）（注:以上三项或三证合一营业执照副本），有效的开户行许可证；

1. 能开具 13 %增值税发票的资格，提供一般纳税人认定资格证明材料；
2. 供应商具备管道焊接施工资质GC2级以上(包含GC2)；
3. 服务人员具备金属热切割特种作业资格证，安全管理人员证；
4. 提供本企业近 2年财务报表或第三方财务审计报告；
5. 法定代表人证明书或授权委托书原件；

备注：如果法定代表人报名，请附法定代表人身份证明书（或证明）及身份证原件，如果授权委托人报名，请附授权委托书原件及身份证原件，另外，需提供授权委托人在本单位近一年社保缴纳的证明文件；

6、企业最近2年任意3个月的依法纳税缴纳证明材料和社保缴纳证明材料；

7、近 2 年（2020 年-至今）项目业绩的证明材料至少3份（以合同以及订单或验收报告为准）；

8、实施许可的提供相关许可证书；

9、所有投标供应商到查看改造现场出具方案；

10、其他需要提供的相关专业文件材料。

以上各类证书、证明材料应为原件的扫描件加盖公章，并按以上“组成及顺序”合并在一份PDF格式文件中，于资格预审截止时间前（如下）送到 [shiyongqing@mengniu.cn](mailto:shiyongqing@mengniu.cn) 电子邮箱进行审查（过期发送不予受理），邮件主题为**“单位名称+项目名称，邮件内容写清楚报名单位的联系人和联系电话”**，审查合格后方可领取价单文件。

以上报名资料需在提交电子版资质文件同时，所有文件的复印件并加盖公章邮寄（纸质资料发快递）至报名联系人处，作为资格审查材料（以上内容必须清晰、易辨认，否则将被视为没有提供有效证件）一式两份；在提供电子版资格预审文件时将快递单据原件扫描件一并提供。

资料邮寄地址信息：内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区蒙牛乳业低温和林工厂

资料提供不全或者未按时间要求提报的将被拒绝接收，所提供的资质业绩文件中如有虚假情况，一经发现将被取消竞争资格。

11、开标现场需携带以上资格文件原件。

**六、项目时间安排及要求：**

1、报名时间： 2023 年 3 月 13 日 9 时至 2023 年3 月 15日 24 时止；

2、资格预审时间： 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 16 日；

3、询价单发放时间：资格预审合格后于 2023 年 3月17 日至 2023 年 3 月17 日发放询价单。

4、比价时间： 2023 年3月 22 日 9:30 时；（以发出的询价单为准）

**七、询比价地点：** 电教室 （以发出的询价单为准）

**八、发布媒体：**

**推荐：**

蒙牛官网（http://www.mengniu.com.cn）

蒙牛内部OA平台

或按需增加相关行业权威网站，受资源限制的项目可直接向经评估的供应渠道发出采招信息。

**九、采购招标实施方及联系方式：**

采购方：内蒙古特高新乳制品有限公司

业务咨询联系人：田俊强 联系方式：15326080990

报名咨询联系人：史永清 联系方式：15598288228

**十、监督单位及联系方式：**

监督单位：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司招投标管理部

监 督 人:潘宏 联系方式：18686095595

采购方：内蒙古特高新乳制品有限公司

2023年3月10日