**消防设施维保及电气消防检测项目询比价信息公告**

内蒙古特高新乳制品有限公司与内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司就 消防设施维保及电气消防检测 项目进行询比价,欢迎符合资格条件的供应商参加。

**一、项目编号：**MNCGJH-20230425-0021

**二、项目名称**：消防设施维保及电气消防检测项目

**三、项目概况：**

1、内蒙古特高新乳制品有限公司为了保证消防系统正常运行，现选择供应商对厂区内的消防设备设施进行日常维护保养及电气消防进行检测，并对消防设施进行日常维护保养并每月出具报告，电气消防进行检测出具年度检测报告，共53700平米(内蒙古特高新乳制品有限公司32600平米，其中八期工厂10000平米、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司冰淇淋和林工厂11100平米)

2、内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司消防设备进行日常维护保养每月出具报告，电气消防进行检测出具年度检测报告，共46921平米（其中：成品一车间 37068 平方米、成品二车间 3998 平方米、奶片车间1360 平方米、四期库房 4000 平方米、微生物实验室495平方米）

消防设备系统技术维护服务标准如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **测试、维护项目** | **测试目的和维护效果** |
| **火灾自动报警系统** |
| **一、火灾自动报警控制盘** |
| 1、控制盘内部测试 | 通过对控制盘内部各种控制卡和其他重要部件的全面测试和经常性维护调整，保持报警主机的最佳工作状态，从而保证整套系统运行的稳定性和可靠性 |
| 2、显示面板功能测试 |
| A. 确认功能测试 |
| B. 消音功能测试 |
| C. 复位功能测试 |
| D. 查询功能测试 |
| E. 历史记录功能测试 |
| F. 登陆密码操作和修改 |
| G. 盘面除尘 |
| **二、火灾报警控制盘系统功能测试** |
| A. 自检功能测试 | 按国家标准GB-4717-2005《火灾报警控制器》和GB16806-2206《消防联动控制系统》设施及的两总线智能火灾探测报警与消防联动控制器。 |
| B. 火警优先功能测试 |
| C. 二次报警功能测试 |
| D. 报警记忆功能测试 |
| E. 备电欠压报警功能测试 |
| F. 主备电自动切换功能测试 |
| **三、系统联动功能测试** |
| A. 消防电话功能测试 | 自动启动功能 |
| B. 排烟风机的联动功能测试 |
| C. 排烟阀的联动测试 |
| D、防火卷帘联动测试 |
| **四、外部末端设备** |
| A.烟感探测器的吹烟测试、线路维护 | 检查探测器、手动报警按钮、电话插孔处于完好、有效的正常工作状态 |
| B.手动报警按钮的测试及线路维护 |
| C.电话插孔的测试及线路维护 |
| D.红外报警系统 | 检查 |
| **五、室内（外）消火栓系统** |
| A.室内（外）消火栓及其配件 | 检查消火栓外观处于完好、有效的正常工作状态 |
| B.消火栓管道及其组件 | 检查管路无漏点、压力正常。 |
| C.应急照明及安全疏散 | 检查 |
| **六、自动喷水灭火系统** |
| A.自喷系统配水管道及其配件 | 自动喷水灭火系统维保检测自动启动功能及相关设备动作 |
| B.报警阀组 |
| C.水流指示器 |
| D.洒水喷头 |
| E、水力警铃 |
| F、压力开关 |

**四、资格要求：**

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业单位且注册资金在500万元人民币（外币按注册时汇率计算）及以上；营业执照主要经营范围包括消防设施维护保养或者相似内容，以企业营业执照为准；提供消防检验检测资质认定证书。

2、要求投标人有注册消防工程师数量2名及以上、高级消防员数量2名及以上，需提供近三个月的社保证明；

3、投标人2020年1月1日至今须具有至少3个类似项目业绩，单个项目金额大于35万的项目（以合同为准）；

4、投标人需在“社会消防服务技术平台”注册公示，公示信息具有消防设施维护保养检测内容；

5、投标人需提供质量技术监督部门的CMA认证；

6、竞价人未被列入国家企业信用信息公示系统（[http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单](http://www.gsxt.gov.cn/index.html%EF%BC%89%E4%B8%A5%E9%87%8D%E8%BF%9D%E6%B3%95%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%90%8D%E5%8D%95)；

7、单位法定代表人或投资人为同一人，或者存在控股、投资、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一询比价项目；法定代表人参股的企业，只允许一家参与竞争；

8、不接受中粮及蒙牛供应商黑名单（以蒙牛集团采购执行管理部下发的黑名单为准）的企业参与竞争；

9、本次询比价不接受多家单位联合报价，不允许分包或转包。

10、如消防设备设施发生故障或报警，维保厂家须在2小时内到达现场并进行维修处理，如不能到达现场第一次进行2000元处罚，第二次将进行4000元处罚，第三次将解除劳动合同（此条款最终将在双方签订的合同条款中列支）。

**五、报名须知：**

报名资格文件的组成及顺序按照如下要求提供：

1、有效的营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）（注:以上三项或三证合一营业执照副本），有效的开户行许可证；

2、能开具 6 %增值税发票的资格，提供一般纳税人认定资格证明材料；

3、法定代表人证明书及授权委托书原件；

备注：如果法定代表人报名，请附法定代表人身份证明书（或证明）及身份证原件，如果授权委托人报名，请附授权委托书原件及身份证原件，另外，需提供授权委托人在本单位近一年社保缴纳的证明文件；

4、要求注册消防工程师数量2名及以上、高级消防员数量2名及以上，提供相关证件及企业最近1年任意3个月的社保缴纳证明材料；

5、近 3 年（2020年-至今） 2 个以上类似项目业绩的证明材料（以合同以及订单或验收报告为准）；

6、提供“社会消防服务技术平台”注册公示，公示信息具有消防设施维护保养检测内容；

7、提供质量技术监督部门的CMA认证资料；

以上各类证书、证明材料应为原件的扫描件加盖公章，并按以上“组成及顺序”合并在一份PDF格式文件中，于资格预审截止时间前（如下）送到 madeligeer@mengniu.cn 电子邮箱进行审查（过期发送不予受理），邮件主题为**“单位名称+项目名称，邮件内容写清楚报名单位的联系人和联系电话”**，审查合格后方可领取询价单文件。

以上报名资料需在提交电子版资质文件同时，所有文件的复印件并加盖公章邮寄（纸质资料发快递）至报名联系人处，作为资格审查材料（以上内容必须清晰、易辨认，否则将被视为没有提供有效证件）一式两份；在提供电子版资格预审文件时将快递单据原件扫描件一并提供。

资料邮寄地址信息：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区蒙牛低温一厂西门

资料提供不全或者未按时间要求提报的将被拒绝接收，所提供的资质业绩文件中如有虚假情况，一经发现将被取消竞争资格。

8、开标现场需携带以上资格文件原件。

**六、项目时间安排及要求：**

1、报名时间： 2023 年 5 月 15 日 9 时至 2023 年 5 月 17 日 17 时止；

2、资格预审时间： 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 19 日；

3、询价单发放时间：资格预审合格后于 2022 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 23 日发放询价单。

4、比价时间： 2023 年 5 月 26 日 14 时30 分；（以发出的询价单时间为准）

**七、询比价地点：**低温和林工厂会议室（以发出的询价单为准）

**八、发布媒体：**

蒙牛官网（http://www.mengniu.com.cn）

蒙牛内部OA平台

**九、采购招标实施方及联系方式：**

采购方：1、内蒙古特高新乳制品有限公司

 2、内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司

业务咨询联系人：贾凯宇 联系方式：18586071988

**十、监督单位及联系方式：**

监督单位：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司招投标管理部

监 督 人: 潘宏 联系方式：18686095595

采购方：内蒙古特高新乳制品有限公司

2023年 5 月 11 日